K360作り方

まず始めに印刷は厚さ０．２mm〜０．２５mmの用紙にお願いします。
薄いと強度不足、厚いと工作誤差が吸収できません。

写真は試作のために型紙にある各部に組み立て支援のマークが付いていません。


１．　写真1を参考に<1>と<2>を接着します。
　　　<2>にある段差やウィンカーのテクスチャを参考に位置を決めてください。
　　　黄色い線の部分を90度山折りして<1>の周りにぐるりと接着します。
　　　最終的にはみ出したノリシロはハサミやプラモデル用のニッパー等で切り取ってください。
　　　<3>と<4>も同じように組み立てます。

２．　<5>に<6><7>を接着します。
　　　１．で作ったライト部分を印の付いたノリシロから接着して行き、写真２のようにします。

３．　フロントカウルに<8><9>の順に接着します。

４．　<10><11>のフットスペースを組み立てますが型紙に指示のあるノリシロは接着しないで下さい。

５．　<10><11>を写真３のようにルーフのノリシロから接着して行きます。

６．　<15>に折り目をつける前に<13><14>を接着し、写真４の黄色い枠の部分にカールをつけます。

７．　バネのように広がらないように折り目をしっかり折り曲げて写真５のように組み立てます。
　　　荷台底部分の接着は前端部をそろえてください。

８．　燃料タンク部を組み立てて写真６のように荷台内部後端と後部パネル裏面が密着するように
　　　荷台の底面に接着します。
　　　作例では色鉛筆で申し訳程度に色を塗ってありますが、
　　　サインペン・マジック等を使用するときは型紙の不要部分で裏までにじまないか確認してください。

９．　キャビンと荷台を接着します。
　　　まず写真７のように荷台内部を接着してから側面を接着してください。

１０．<16>を組み立ててボディ内部に入れます。接着は必要ありません。
　　　写真８のように<10><11>のツメ部分を引っ掛けて固定します。

１１．<17><18>を写真９のようにテクスチャの輪郭で切り取って接着します。

１２．<19>を写真１０を参考に組み立てて、パイプ状に組み立てた<20>を印を目印に接着し
　　　ベルトの部分で抱きかかえるように接着して固定します。

１３．<21>を組み立てて、パイプ状に組み立てた<22>を挿入します。
　　　<22>の後端にガイドがあるので<21>のヌキ部分に通してください。
　　　ガイドは接着剤が硬化したら内側に折り返します。

１４．<23>と<24>を写真１１のように組み合わせて接着します。
　　　前後があるので注意してください。

１５．タイヤ側面を片方閉じたところで、写真１２のように<25>を中にいれもう片方も閉じます。

１６．写真１３を参考に<26><27>を組み立て、
　　　前輪側面にある印の所のエッジとタイヤの中心を合わせて接着します。

１７．前輪と同じ要領で<29>と<28>を組み立てます。反対の<30><31>も同じです。

１８．１３．で組み立てたリアフレームに後輪を接着します。

１９．写真１４のようにロール用パイプ部を１２．で組み立てたメインフレームに接着せずに挿入し、
　　　ステアリング用パイプ部を前輪に接着せずに挿入します。

２０．シャーシーの後端を燃料タンク部に着けながらボディ裏の隙間にシャーシーをはめ込みます。

２１．燃料タンク後面に<32>を接着します。

２２．写真１５を参考にして<33>を組み立てて下部の折り返し部を右ライトの上面に接着します。
　　　目安になる場所がありませんが約45度くらいの角度が付くようにします。
　　　右ミラーのバーに<35>を接着します。鏡面に本体が写りこんだ絵があるので上下に注意してください。
　　　左も同様に<34><36>を接着します。